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六安市叶集区科技经济信息化局关于印发
《叶集电网供电可靠性管制计划（试行）》的通知
叶科经信〔2023〕3号
国网六安市叶集供电公司：

为进一步提高叶集电网供电可靠性管控及停电计划管理工作，不断提升供电服务水平，根据国家有关政策法规和实际情况，对标国内最高标准、最高水平，特制定《叶集电网供电可靠性管制计划（试行）》，现印发给你公司，请遵照执行。

六安市叶集区科技经济信息化局

2023年2月28日
叶集电网供电可靠性管制计划（试行）
为保证本区供电可靠性和服务水平，基于供电可靠性及电网供电恢复时间、供电服务等基本供电指标，根据《中华人民共和国电力法》《供电营业规则》《电力监管条例》等相关法律法规规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，特制定叶集电网供电可靠性管制计划（试行）。

一、供电可靠性管制

1．本计划规定了针对供电公司供电可靠性指标的管制方式、统计方法及奖惩标准，计划期限为2023年1月1日至2023年12月31日。

2．供电可靠性指标

以国家能源局审核、确认和发布的年度用户平均停电时间（SAIDI，单位：小时）为准，统计标准按照国家能源局发布的《供电系统供电可靠性评价规程第1部分：通用要求（DL/T836.1-2016）》（以下简称DL/T836.1-2016）执行，并符合美国电气电子工程师学会发布的《配电可靠性指数IEEE指南（IEEE1366-2012）》（以下简称IEEE1366-2012）标准，统计口径与国家能源局发布口径一致。

3．系统平均停电时间计算方法参照DL/T836.1-2016执行，公式如下：
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SAIDI =




统计期间时间按照年度总小时数计算。

4．应免于计算在内的供电中断情况

（1）该中断持续小于3分钟。

（2）用户提出或用户内部原因引起的供电中断事件。

（3）该供电中断事件经政府监管机构认定，符合DL/T836.1-2016和IEEE1366-2012标准内定义的“重大事件日”要求。

（4）该供电中断是由于配合市政工程实施。

5．实施标准

供电公司2023年度系统平均停电时间（SAIDI-1）目标值为2.0382，按照以下标准进行奖励和赔偿。奖励资金从区科技经济信局部门专项预算中安排；赔偿资金由区科技经信局作为执收单位，按规定做好资金收缴工作。注：奖励或赔偿资金用于电网可靠性提升投入，具体由区科技经信局审定后确定。

表六安市叶集区供电可靠率奖惩标准
	管制计划类型
	表现指数
	目标
	奖惩标准

	供电可靠性
	系统平均
停电时间
（SAIDI-1）
	SAIDI-1≤目标值
	奖励5万元

	
	
	目标值<SAIDI-1≤上年*0.95
	不作奖惩

	
	
	上年*0.95<SAIDI-1
	赔偿5万元


二、管制措施

为配合提高本区供电可靠性，供电公司要努力提升供电服务水平，不断优化营商环境。

1．严格执行供电可靠率保障政策，出台相应的优质供电服务承诺和保障措施，并严格执行。

2．加强计划停电管控，深化计划停电分级审批机制，分层分级落实审批制度，持续降低用户年平均停电时间和年平均停电次数。

3．推广不停电作业技术。持续推进“零计划停电示范区”建设，加快智能开关安装和保护化配置进度，提升故障监测和处理能力。

4．提升配网运维管理水平。针对频停频跳线路，开展恶劣天气及特殊时期监测预警。

5．优化故障抢修调度模式，采用“转、带、发”等措施，提升故障抢修效率。
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